



## O-LED

## http://e2cre8.be/wp-content/uploads/2015/12/BBA-PINOUT.pngJ:\NASCHOLINGEN\CNO STEM Arduino tweede graad\FC7 BBA\O-2LED.BMP


## O-Buzzer V1 met Delay


  


## O-Buzzer Siren with delay









## J:\BRAINBOX\BBA\Brainbox ARduino\Werkbladen BBA\switch.gifI-DIG







## I-AN








## O-20 = O-500 = O-POWER




## O-STEPPER with function


 







## O-PWM













## O-SERVO





****

## J:\NASCHOLINGEN\CNO STEM Arduino tweede graad\FC7 BBA\LCD.BMPI2C-LCD



